
附件3

在建工程基本情况表（一）

工程所在地：     　                     　                  

	单位工程名称
	

	工程地点
	

	施工许可证号
	
	开工日期
	

	建筑面积
	平方米
	建筑层数
	

	结构类型
	
	形象进度
	

	质量责任主体和有关机构

	单  位
	单位名称
	单位资质
证书编号
	项目负责人姓名
	项目负责人
执业资格
证书编号

	建设单位
	
	
	
	

	勘察单位
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	

	施工图审查机构
	
	
	
	

	质量检测机构
	
	
	
	

	备   注
	


检查人（签字）：                                检查组组长（签字）：        
五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表（二）

工程名称：                                     检查日期：
	序号
	检查项目
	主要检查内容
	检查情况

	1
	授权书签署情况
	五方责任主体开工前应签署项目负责人授权书
	

	2
	竣工标牌设置情况
	竣工时应在工程显著位置设置竣工标牌
	

	3
	工程五方责任主体信息归档情况
	工程竣工资料中应收集项目负责人信息资料并归档
	

	4
	施工项目经理履行质量责任情况
	开工前应签署质量终身责任承诺书                                     人员在岗组织施工                                                                    组织带班检查                                                                      及时正确签署质保资料
	

	5
	建设项目负责人履行质量责任情况
	开工前应签署质量终身责任承诺书                                                         人员在岗组织建设                                                                        组织相关会议                                                                              组织相关检查验收                                                               及时正确签署质保资料
	

	6
	勘察项目负责人履行质量责任情况
	开工前应签署质量终身责任承诺书                                                      按规范要求出具勘察文件                                                               参加相关检查验收                                                                       及时正确签署质保资料
	

	7
	设计项目负责人履行质量责任情况
	开工前应签署质量终身责任承诺书                                                        按规范要求出具设计文件                                                                   参加相关检查验收                                                                      及时正确签署质保资料
	

	8
	总监理工程师履行质量责任情况
	开工前应签署质量终身责任承诺书                                                        人员在岗组织监理工作                                                                 组织监理例会                                                    组织相关检查验收                                                                  及时正确签署质保资料
	

	9
	整改要求：


检查人（签字）：          
检查组组长（签字）：

在建工程实体质量情况检查表（三）

工程名称：                               检查日期：
	序号
	检查项目
	主要检查内容和方法
	检查情况

	一、工程资料

	1
	设计图纸审查及变更
	设计图纸经有资质单位审查合格，施工图变更有设计变更文件
	

	2
	见证取样和送检记录
	水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单、现场设置标准养护室
	

	3
	施工试验报告（记录）
	混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋及焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、回填土检验报告等
	

	4
	施工记录
	地基验槽、桩基施工、混凝土施工、沉降观测等记录
	

	5
	质量验收记录
	检验批、分项、分部（子分部）验收及隐蔽工程验收记录；验收人员资格
	

	二、地基基础工程

	6
	地基强度或承载力检验、工程桩检测
	地基强度或承载力检验报告、工程桩检测报告
	

	7
	桩位偏差、桩顶标高、试件强度
	偏差和试件留置数量应符合要求，超出规范允许偏差的须有设计处理意见
	

	8
	基坑施工
	基坑支护设计方案及论证，基坑专项施工方案及论证，基坑监测报告，基坑支护系统检测验收报告
	

	三、混凝土工程

	9
	模板与支架的设计
	模板及其支架专项施工方案，高支模专家论证意见
	

	10
	受力钢筋品种、级别、规格和数量
	对照施工图检查
	

	11
	钢筋代换
	当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件
	

	12
	钢筋加工、绑扎和连接
	加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量
	

	13
	钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
	检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
	

	14
	混凝土的外观质量和尺寸偏差
	检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
	

	四、砌体工程

	15
	砌筑砂浆强度和试块留置
	检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等
	

	16
	预制承重构件安装
	观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况
	

	17
	小砌块质量
	施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上
	

	18
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
	墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况
	

	19
	灰缝厚度及砂浆饱满度
	用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度
	

	20
	施工荷载控制
	观察检查楼层堆载情况
	

	21
	构造措施
	构造柱、圈梁设置情况
	

	五、工程质量治理情况

	22


	市住建局《关于印发广元市工程质量治理两年行动实施方案的通知》、《关于进一步落实工程质量治理两年行动工作的通知》落实情况。
	

	23
	针对常见质量问题特别是现浇混凝土开裂、房屋渗水等问题，编制具体治理方案和措施情况。
	

	24
	施工过程中治理方案实施情况及取得的初步成效。
	

	整改要求：


检查人（签字）：                                 检查组组长（签字）：   
在建工程安全生产情况检查表（四）

工程名称：                                      检查日期：

	项目经理名称：                            注册证书编号：

	项目经理安全生产能力考核证书号：（    ）建安__(     )​_______

	专

职

安

全

员
	姓名
	安全生产能力考核证书号
	姓名
	安全生产能力考核证书号

	
	
	（  ）建安__(    )​_______
	
	（  ）建安__(    )​_______

	
	
	（  ）建安__(    )​_______
	
	（  ）建安__(    )​_______

	序号
	检查项目
	要求
	检查情况

	1
	安全生产责任制的建立及落实情况
	建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。（项目经理、安全员）。
	

	2
	安全文明施工资金保障情况
	按规定标准落实安全防护、文明施工措施费，使用符合要求。
	

	3
	施工现场隐患排查治理制度及重大危险源识别监控制度建立及落实情况
	建立制度，并认真组织实施。
	

	4
	安全培训教育制度落实情况
	施工人员按要求接受三级安全培训教育，资料齐全，签字规范。
	

	5
	文明施工和环境保护
	施工现场围挡符合要求，总平布置合理，设施设备、材料、消防器材配置合理；食堂证照齐全，清洁卫生；临时宿舍搭设材料符合要求，卫生设施齐全，宿舍内干净整洁。
	

	6
	施工现场安全管理机构的建立和运行情况
	建立完善的项目安全管理机构，人员配备符合要求；分包单位安全管理统一纳入总包单位安全管理；安全管理人员持证上岗且到位履职。
	

	7
	施工组织设计中安全技术措施制定执行情况；危险性较大分部分项工程专项施工方案编制、审核、专家论证、审批制度执行情况
	按照标准规范要求制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案，并落实专家论证制度，审批手续齐全。
	

	8
	安全检查和安全技术交底制度执行情况
	按照要求建立安全检查和技术交底制度；安全检查做到全覆盖，检查中发现的隐患及时整改到位；安全技术交底到位，内容与现场情况相符，签字手续完善。
	

	9
	安全防护用具配备及使用情况
	按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。
	

	10
	建筑起重机械设备备案登记、安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况。起重设备租赁、安装、检测、验收、维修、保养情况。
	按照要求办理起重机械产权备案、使用备案手续；安拆单位及人员具备相应资质、按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行安装拆除。
	

	11
	安全防护情况（包括基坑支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台等）
	按照标准规范要求进行安全防护，安全标示规范齐全。
	

	12
	安全事故应急救援制度落实情况
	按照规定编制事故应急救援预案，预案针对性强，建立了应急救援组织，落实了救援人员和物资，并组织了演练。
	

	13
	特种作业人员持证情况
	现场特种作业人员持证上岗，证书由住房城乡建设主管部门颁发。
	

	14
	整改要求：




检查人（签字）：                              检查组组长（签字）：        
建设工程质量安全监督机构履职情况检查表（五）

受检地区：                                          填表日期：

	序号
	检查内容
	工作情况及检查评语
	备注

	一
	贯彻落实建设工程质量安全法律法规、规范标准及规章制度情况，是否根据本地实际提出具体要求。
	
	

	二
	落实《广元市工程质量治理两年行动实施方案》、《关于进一步落实工程质量治理两年行动工作的通知》情况。
	
	

	三
	贯彻落实《关于开展全市建设系统安全生产大检查深化 “打非治违”专项整治工作方案》、《关于做好全市建设系统今冬明春安全生产工作的通知》情况。
	
	

	四
	按照市住建局《2016年全市建设工程质量安全工作要点》（广规建住发[2016]基21号）要求，安排部署建设工程质量安全工作情况。
	
	

	五
	建立建设工程质量安全监督管理工作制度；是否制定建设工程事故应急救援预案；重大危险源识别监控和隐患排查治理制度落实情况。
	
	

	六
	对以深基坑、脚手架、高支模、起重机械为重点内容的日常监管及隐患排查治理情况；对建筑起重机械备案监督管理情况。
	
	

	七
	对重点企业、重点工程的抽查情况。
	
	

	八
	对建筑生产安全事故调查处理情况；对事故责任企业和责任人的处罚情况。
	
	


检查人（签字）：                                检查组组长（签字）：  
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